Date tehnice
Debitmetre pentru reglarea debitului incluse:
da
Tip robinet pe bara de tur:
debitmetre/control volum pe țeava de alimentare
Dimensiune bară:
1"
Subtip:
SN-RZP
Număr robineți de golire:
2
Tip niplu:
G1/2 cu fitinguri pentru țevi multistrat 16x2 mm
Mediu de lucru:
· apă
· 50% glicol
Cod de bare:
ambalaj cu cod de bare pentru vânzarea cu amănuntul
Tip de ventil de scurgere:
pivotant G1/2xG3/4
Material carcasă/material montură:
oţel inoxidabil
Tip aerisitor:
automat
Lățime [mm]:
490
Tip robinet pe bara de retur:
robineți termostatați cu reglare manuală montați pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric M30x1,5

