MANUAL DE UTILIZARE
Lampă LED cu senzor de mișcare PIR • 150 lumeni • alimentare pe baterii • cap rotativ 360° • modul luminos detașabil
Instrucțiuni în limba română | Ediție pentru informarea utilizatorului
1. Descrierea produsului
Lampa LED este destinată iluminării locale în interior și în zone exterioare protejate de ploaie. Senzorul PIR detectează mișcarea în condiții de întuneric și activează iluminarea. Modulul luminos sferic poate fi detașat și utilizat ca lanternă portabilă, conform comenzilor disponibile pe dispozitiv.
2. Caracteristici tehnice
	Sursă de lumină
	LED, 150 lumeni (declarat)

	Senzor
	PIR (infraroșu pasiv)

	Distanță de detecție
	Până la aproximativ 3 m

	Unghi de detecție
	Aproximativ 120°

	Orientare modul luminos
	Rotire până la 360°

	Alimentare
	Baterii; tipul și numărul trebuie verificate pe produs

	Dimensiuni aproximative
	9,4 × 9,1 × 9,1 cm (din datele furnizorului)

	Greutate declarată
	93 g

	Material carcasă
	ABS

	Protecție la apă
	Grad IP neprecizat; numai exterior protejat


3. Conținutul pachetului
Lampă LED cu modul luminos sferic detașabil
Accesoriu de fixare autoadeziv
Șurub și diblu pentru montaj
Bateriile nu sunt confirmate ca fiind incluse. Verificați conținutul efectiv al ambalajului.
4. Introducerea bateriilor
Identificați compartimentul pentru baterii și deschideți-l conform marcajelor de pe carcasă.
Verificați tipul și numărul bateriilor indicate pe dispozitiv; nu utilizați un tip presupus.
Introduceți bateriile respectând marcajele de polaritate (+/−).
Închideți complet compartimentul înainte de utilizare.
5. Montarea pe perete
Alegeți o suprafață stabilă, curată și uscată, cu vizibilitate spre zona de trecere. Pentru exterior, instalați doar sub acoperiș sau într-o zonă ferită de ploaie și stropire directă.
Montaj autoadeziv: curățați suprafața, aplicați elementul adeziv conform instrucțiunilor sale și fixați suportul. Nu utilizați pe suprafețe friabile, umede sau neuniforme.
Montaj cu șurub: verificați absența cablurilor și conductelor în zona de găurire; utilizați diblul potrivit materialului peretelui și fixați suportul ferm.
6. Utilizarea senzorului PIR
Montați lampa și orientați modulul luminos spre zona dorită.
Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect.
Testați lampa în condiții de întuneric sau lumină ambientală redusă.
Deplasați-vă în raza de detecție de aproximativ 3 m și unghiul de 120°.
Dacă lumina nu se aprinde, verificați bateriile, poziția senzorului și lumina ambientală.
Durata iluminării după detectare și eventualele moduri de funcționare nu sunt precizate de furnizor. Consultați marcajele și comenzile produsului.
7. Utilizarea ca lanternă
Detașați cu grijă modulul luminos sferic din suport. Utilizați comenzile disponibile pe modul pentru iluminare portabilă. După utilizare, reașezați-l corect în suport. Nu forțați sistemul de prindere.
8. Întreținere și depozitare
Ștergeți carcasa cu o lavetă moale și uscată.
Nu scufundați produsul în apă și nu folosiți jeturi de apă.
Scoateți bateriile pentru perioade lungi de neutilizare.
Verificați periodic contactele bateriilor și stabilitatea suportului.
Nu utilizați solvenți sau produse de curățare abrazive.
9. Depanare
	Problemă
	Verificări recomandate

	Nu se aprinde
	Verificați bateriile, polaritatea, comenzile și întunericul ambiental.

	Nu detectează mișcarea
	Repoziționați senzorul; testați la sub 3 m, în unghiul de 120°.

	Lumina este slabă
	Verificați nivelul bateriilor și curățenia suprafeței LED.

	Suportul nu stă fix
	Verificați adezivul sau prinderea cu șurub, în funcție de montaj.


10. Avertismente de siguranță
Nu priviți direct sursa LED de la distanță mică.
Nu instalați în zone expuse direct ploii abundente; gradul IP nu este confirmat.
Nu utilizați baterii deteriorate și nu amestecați baterii vechi cu unele noi.
Nu dezasamblați componentele electronice.
Produsul nu este sistem de alarmă și nu înlocuiește iluminatul de evacuare.
Păstrați bateriile și piesele mici departe de copii.
11. Eliminare responsabilă
La sfârșitul duratei de viață, predați echipamentul electric și bateriile uzate separat, la puncte de colectare autorizate, conform reglementărilor locale.
Notă privind informațiile tehnice
Acest manual este redactat pe baza descrierii comerciale disponibile, fără verificarea fizică a produsului. Tipul bateriilor, durata de iluminare, gradul IP și comenzile exacte trebuie confirmate pe eticheta și în documentația originală. În caz de diferențe, prevalează instrucțiunile producătorului.
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