COMPONENTE

1 Bucșe de echilibrare

2 Bucșe de montare

3 Disc adaptor

4 Extractor

5 Brațe extractor

6 Discuri adaptor

ATENȚIE

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de siguranță incluse înainte de a utiliza produsul. Utilizați produsul corect, cu grijă și numai în scopul prevăzut. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la deteriorarea, vătămarea corporală și anularea garanției. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur și uscat pentru referințe ulterioare. Includeți instrucțiunile de utilizare dacă transmiteți produsul către terți.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Acest set de scule este utilizat pentru înlocuirea etanșărilor radiale de la arbori cu came, arbori de echilibrare și etanșărilor radiale frontale de la arbori cotiți.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

UTILIZAREA bucșelor și discurilor

Bucșele de echilibrare (1) sunt utilizate pentru a regla lungimea capătului arborelui. Bucșele de montare (2) sunt utilizate pentru a adapta diametrul etanșării.

Șaiba adaptorului (3) este atașată la bucșa de compensare sau direct la bucșa de montare. Șaibele adaptorului (6) sunt utilizate pentru a se adapta la diametrul șurubului original.